제품 상단부 조작

소니 DSC-F717의 제품 상단부에는 조그다이얼, 셔터버튼, 노출보정버튼, 모드다이얼, 전원 스위치, 나이트샷/나이트 프레이밍 선택스위치가 위치해 있다

SET UP	SETUP모드	카메라의 각종 기능들을 설정하는 SETUP화면을 보여주는 모드
	SCN	SCENE모드	프로그램된 촬영모드로 촬영이 가능한 SCENE SELECTION모드를 사용하여 촬영하고자 할 때 선택.
	M	수동모드	셔터 및 조리개를 수동으로 설정하여 촬영할 때 선택.
	A	조리개우선모드	조리개값을 수동으로 설정하여 촬영할 때 선택
	S	셔터우선모드	셔터스피드를 수동으로 설정하여 촬영할 때 선택
		프로그램모드	자동촬영모드로서 정지영상 이미지 뿐만 아니라, VOICE모드 오디오 데이터의녹화시 선택
		재생모드	촬영된 정지영상 및 동영상을 재생하는 모드
		동영상촬영모드	동영상 또는 클립모션 이미지의 촬영시 선택

제품 측면부 조작

		ZOOM버튼	카메라의 광학줌을 조작하는 버튼 재생모드에서는 이미지를 확대하는 버튼의 역할을 한다.
		FOCUS버튼	카메라의 초점 모드를 변환하는 버튼으로 자동초점(AF)혹은 수동초점(MF)사이에서 선택하여 사용할 수 있도록 한다.
		AE LOCK버튼	촬영할 이미지의 노출을 현재 보이는 이미지로 고정하여 촬영할 때 사용하는 버튼,파노라마 사진촬영시 보다 편리하게 사용된다.
		측광모드 버튼	카메라의 측광모드를 변경하는 버튼으로서 멀티 패턴측광 / 중앙부 중점식 측광 / 스팟측광의 세가지 측광모드를 지원한다.
		화이트 밸런스 버튼 / 수동 화이트 밸런스 설정버튼	화이트 밸런스 모드를 변경할 수 있는 버튼으로 수동 화이트 밸런스 기능 사용시 아래의 수동 화이트 밸런스 설정버튼을 눌러 수동 화이트 밸런스를 설정한다.

◎ 제품 후면부 조작

		DISPLAY버튼	액정화면에 정보를 나타나게 하거나 액정화면을 켜고 끄는 기능을 담당하는 버튼
		INDEX버튼	재생모드에서 9분할 섬네일 이미지를 보여주거나 촬영 정보를 표시하는 버튼, 촬영모드에서는 작동하지 않는다.
		MENU버튼	카메라의 메뉴 화면을 나타나게 하는 버튼
		4방향선택버튼	메뉴화면이 나타났을 때 각 메뉴 옵션사이를 이동하는 역할을 하며 촬영모드시 카메라의 각 기능을 빠르게 제어하는 기능키를 담당한다.
		FINDER/LCD전환스위치	액정화면 혹은 전자식 뷰파인더에 촬영할 영상을 선택하여 보여주는 스위치

		DISPLAY버튼	액정화면에 정보를 나타나게 하거나 액정화면을 켜고 끄는 기능을 담당하는 버튼
		INDEX버튼	재생모드에서 9분할 섬네일 이미지를 보여주거나 촬영 정보를 표시하는 버튼, 촬영모드에서는 작동하지 않는다.
		MENU버튼	카메라의 메뉴 화면을 나타나게 하는 버튼
		4방향선택버튼	메뉴화면이 나타났을 때 각 메뉴 옵션사이를 이동하는 역할을 하며 촬영모드시 카메라의 각 기능을 빠르게 제어하는 기능키를 담당한다.
		FINDER/LCD전환스위치	액정화면 혹은 전자식 뷰파인더에 촬영할 영상을 선택하여 보여주는 스위치

메뉴화면 (1)

◎ 촬영모드 메뉴화면

<PAGE 1>

ISO : CCD의 감도를 조절하는 기능으로 자동 / 100 / 200 / 400 / 800중에서 선택 가능하다.

이미지 사이즈 : 촬영할 이미지의 크기를 설정해 주는 옵션

이미지 화질 : JPEG 압축정도를 설정해 주는 옵션으로 FINE / STANDARD 압축중에서 설정 가능하다.

촬영 모드 : 촬영할 이미지의 특수한 기능을 설정하여 촬영이 가능하며, 비압축 TIFF / TEXT모드 / VOICE / E-MAIL / 연속촬영 / 일반 모드중에서 설정하여 사용이 가능하다.

플래쉬 강도 : 플래쉬의 밝기를 설정하는 메뉴

<PAGE 2>

이미지 효과 : 촬영될 이미지에 특수 효과를 통해 촬영할 수 있도록 해주는 메뉴 솔라 / 세피아 / 네가 / 일반의 4가지 모드에서 설정 가능하다.

샤프니스 : 이미지 샤프니스를 설정하여 촬영 가능하며 +2 ~ -2까지 5단계의 샤프니스 설정이 가능하게 된다.

◎ 재생모드 메뉴화면

<PAGE 1>

폴더설정 : 촬영될 이미지가 기록될 폴더를 설정하고 필요한 경우 폴더 생성이 가능하다.

이미지 삭제 : 현재 보이는 이미지를 삭제한다. 9분할 섬네일 화면상에서는 선택된 이미지/전체 이미지를 삭제할 수 있는 옵션이 나타나게 된다.

이미지 보보 : 현재 보이는 이미지를 실수로 지울 수 없게 한다. 9분할 섬네일 화면상에서는 선택된 이미지를 보호할 수 있게 된다.

프린트 : 컴퓨터를 통하지 않고 원하는 이미지를 프린트할 수 있는 메뉴

<PAGE 2>

슬라이드 쇼 : 촬영된 이미지를 정해진 시간에 맞추어 한 장씩 자동으로 보여주는 슬라이드쇼 기능을 실행하는 메뉴

RESIZE : 현재 보이는 이미지를 다른 해상도로 크기를 변경하는 옵션메뉴

ROTATE : 현재 보이는 이미지를 회전시키는 기능

DIVIDE : 동영상을 분할하는 기능을 담당하는 옵션 메뉴

◎ SETUP모드 메뉴화면

소니 DSC-F707은 SETUP모드를 따로 만들어 카메라의 각종 설정사항을 이곳에서 조절할 수 있게 해 놓았다. 이러한 SETUP모드 메뉴화면을 나타내기 위해선 카메라 상단부에 위치한 모드 다이얼을 SET UP위치에 맞추어 놓으면 된다.

<PAGE 1> - CAMERA 1 화면

동영상 모드 : 동영상 모드 사용시 MPEG 동영상을 촬영할 것인지, 클립모션 기능을 사용할 것인지 설정하는 옵션

날자/시간 : 날자와 시간을 촬영 이미지에 삽입할 수 있는 메뉴

디지털 줌 : 촬영시 디지털 줌 기능을 사용할 것인지를 설정하는 메뉴

적목감소 : 플래쉬 사용시 적목 감소 기능을 사용하여 촬영할 것인지를 설정하는 메뉴

HOLOGRAM AF : 주위가 어두운 촬영조건에서 피사체에 초점을 맞추기 위해 홀로그램 AF 기능을 사용할 것인지를 선택하는 옵션메뉴.

옵션렌즈 : 옵션렌즈를 사용할 것을 선택하는 옵션메뉴.

<PAGE 2> - CAMERA 2 화면

EXPANDED FOCUS : 수동초점 기능을 사용할 때 액정화면상에 보여지는 이미지를 2배 확대할 것인지를 설정해주는 옵션 메뉴

브라켓 스텝 : 오토 브라켓 촬영시 노출 보정치의 폭을 설정해 주는 옵션 메뉴

핫슈 : 단접점 핫슈를 사용하여 촬영할 것인지를 설정하는 옵션메뉴

줌링 : 줌링기능을 사용할 것인지를 선택하는 옵션메뉴

<PAGE 3> - MEMORY STICK TOOL 메뉴화면

포맷 : 메모리 스틱을 포맷할 것인지를 설정하는 메뉴

저장폴더 설정 : 사진이 저장될 폴더를 새롭게 만드는 메뉴화면

저장폴더 변경 : 사진이 저장될 폴더를 설정하는 메뉴화면

<PAGE 4> - SETUP 1메뉴화면

액정 밝기 : 액정화면의 밝기를 설정하는 메뉴

백라이트 밝기 : 액정화면 백라이트의 밝기를 선택하는 메뉴

전자식 뷰파인더 밝기 : 전자식 뷰파인더의 액정화면의 밝기를 설정하는 메뉴

BEEP : 버튼조작시 발생하는 비프음의 설정메뉴

<PAGE 3> - SETUP 2메뉴화면

파일넘버 : 메모리 스틱 교환시 촬영되는 영상의 파일번호를 메모리 교환시마다 새롭게 설정할 것인지, 연속해서 설정할 것인지를 결정하는 메뉴.

USB연결 : USB연결방식을 설정하는 메뉴, NORMAL 옵션을 사용한다. 현재까지 PTP모드를 지원하는 OS는 없기 때문이다.

비디오 출력 : 비디오 출력단자를 통해 출력되는 비디오 신호를 설정하는 메뉴 아시아권은 NTSC를 유럽권은 PAL모드를 선택한다.

표시언어 : 액정화면상에 나타나는 표시 언어를 어느 언어로 할 것인지를 설정하는 메뉴

시계 설정 : 날자와 시각을 설정해 줄 수 있는 메뉴